**Российская Федерация**

**Калужская область**

**ПРАВИЛA**

**ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ДУБРОВО»**

**КИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

(Утверждены Решением Сельской Думы от 03.03.2007 №44,

в ред.: Решение Районной Думы от 21.06.2018 № 194;

в ред.: Решение Районной Думы от 26.12.2019 № 284;

в ред.: Решение Сельской Думы от \_\_.\_\_.20\_\_ №\_\_\_)

Приложение к решению Сельской Думы

от \_\_.\_\_.20\_\_ г.№\_\_\_

**Российская Федерация**

**Калужская область**

**Правила землепользования и застройки  
муниципального образования   
«Сельское поселение «Село Дуброво»**

**Кировского района**

**Калужской области**

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2023 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 5**

**РАЗДЕЛ 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ** 5

Статья 21. Перечень территориальных зон 5

Статья 22. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 6

Статья 23. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16

Статья 23.1. Предельные (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Иные показатели. 17

Статья 24. Территории общего пользования. Особенности использования территорий общего пользования 18

Статья 25. Общие градостроительные регламенты территориальных зон 18

Статья 25.1. Градостроительные регламенты жилой зоны Ж1 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами, для объектов капитального строительства жилого назначения 20

Статья 25.2. Градостроительные регламенты жилой зоны Ж1 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами, для объектов капитального строительства нежилого назначения 23

Статья 25.3. Градостроительные регламенты зоны инженерной и транспортной инфраструктур -ИТ 24

Статья 25.5. Режим использования зоны сельскохозяйственного использования. С1 - Зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. 27

Статья 25.6. Градостроительные регламенты зоны сельскохозяйственного использования. С2 - Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства. 27

Статья 25.8. Режим использования зоны рекреационного назначения. Р2 – Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи) 29

Статья 25.9. Режим использования зоны рекреационных объектов. Р3 – Зоны рекреационных объектов 29

Статья 25.10. Градостроительные регламенты зоны специального назначения. СН1 – Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев. 29

Статья 26. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории 30

Статья 27. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 30

**РАЗДЕЛ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА** 31

Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в следствии установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий 31

Статья 29. Перечень зон с особыми условиями использования территории 32

Статья 30. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 32

Статья 31. Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов до застройки 33

Статья 32. Придорожные полосы автомобильных дорог 33

Статья 33. Санитарно-защитные зоны железных дорог 34

Статья 34. Охранные зоны объектов газораспределительной сети 35

Статья 35. Охранные зоны магистральных трубопроводов 36

Статья 36. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 38

Статья 37. Охранные зоны объектов связи 40

Статья 38. Зона санитарной охраны и санитарно-защитные полосы объектов водоснабжения 41

Статья 39. Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей 42

Статья 40. I Пояс зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения 43

Статья 41. II Пояс зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения 43

Статья 42. III Пояс зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения 43

Статья 43. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов 44

Статья 43.1. Водоохранные зоны 44

Статья 43.2. Прибрежные защитные полосы 46

Статья 43.3. Береговые полосы 46

Статья 44. Зоны затопления и подтопления 47

Статья 45. Площади залегания полезных ископаемых 48

Статья 46. Объекты культурного наследия 48

Статья 46.1. Территории объектов культурного наследия 50

Статья 46.2. Зоны охраны объектов культурного наследия 52

Статья 46.3. Защитные зоны объектов культурного наследия 54

Статья 46.4. Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций 55

Статья 47. Охранная зона геодезических пунктов 55

**ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 56**

**РАЗДЕЛ 9. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 56**

Приложение № 1 57

Приложение № 2 58

Приложение № 3 59

ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

РАЗДЕЛ 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

### Статья 21. Перечень территориальных зон

В соответствии с ГрК РФ на карте градостроительного зонирования в пределах сельского поселения, установлены следующие виды территориальных зон:

Ж1 -Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

**2. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:**

ИТ - Зона инженерной и транспортной инфраструктур.

**3. Производственные зоны:**

П1 – Производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V- IV классов вредности.

**4. Зоны сельскохозяйственного использования:**

С1 - Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями;

С2 - Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства.

**5. Зоны рекреационного назначения:**

Р1 - Зона сельских лесов, скверов, парков, бульваров, садов;

Р2 - Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи);

Р3 – зоны рекреационных объектов.

**6. Зоны специального назначения:**

СН1 - Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев

### [Статья 22. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства](#_Toc452336987)

1. Применительно к территориальным зонам, установленных настоящими Правилами устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования;

в) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Виды разрешенного использования (далее по тексту ВРИ) земельных участков и их описание определены в соответствии с Приказ Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утвердении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – классификатор).

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в правилах, допускает без отдельного указания в правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, элементов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

4. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

**Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальных зон на территории поселения**

Таблица 1

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) |
| --- | --- |
| **1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами – Ж1** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Жилая застройка | 2.0 |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 |
| Общежития | 3.2.4 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Здравоохранение | 3.4 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
| Образование и просвещение | 3.5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| Религиозное использование | 3.7 |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 |
| Государственное управление | 3.8.1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Рынки | 4.3 |
| Магазины | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |
| Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| Спорт | 5.1 |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| Связь | 6.8 |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 |
| Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Водные объекты | 11.0 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Ведение огородничества | 13.1 |
| **2. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур – ИТ** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |
| Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| Связь | 6.8 |
| Склады | 6.9 |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 |
| Железнодорожные пути | 7.1.1 |
| Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Магазины | 4.4 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Здравоохранение | 3.4 |
| **3. Производственная зона с размещением промышленных предприятий**  **и складов V- IV классов вредности– П1.** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 |
| Общежития | 3.2.4 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Магазины | 4.4 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |
| Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| Недропользование | 6.1 |
| Легкая промышленность | 6.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 |
| Строительная промышленность | 6.6 |
| Энергетика | 6.7 |
| Связь | 6.8 |
| Склады | 6.9 |
| Складские площадки | 6.9.1 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 |
| Железнодорожные пути | 7.1.1 |
| Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 |
| Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Специальное пользование водными объектами | 11.2 |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Здравоохранение | 3.4 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Общественное питание | 4.6 |
| **4. Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями – С1** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Сельскохозяйственное использование | 1.0 |
| Растениеводство | 1.1 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| Овощеводство | 1.3 |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |
| Садоводство | 1.5 |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| Питомники | 1.17 |
| Сенокошение | 1.19 |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 |
| Запас | 12.3 |
| Ведение огородничества | 13.1 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Связь | 6.8 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| **5. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства – С2** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Сельскохозяйственное использование | 1.0 |
| Животноводство | 1.7 |
| Скотоводство | 1.8 |
| Птицеводство | 1.10 |
| Свиноводство | 1.11 |
| Пчеловодство | 1.12 |
| Рыбоводство | 1.13 |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Питомники | 1.17 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| Садоводство | 1.5 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Рынки | 4.3 |
| Магазины | 4.4 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| Охота и рыбалка | 5.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 |
| Связь | 6.8 |
| Склады | 6.9 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Ведение огородничества | 13.1 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Растениеводство | 1.1 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| Овощеводство | 1.3 |
| Садоводство | 1.5 |
| Сенокошение | 1.19 |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| **6. Зона сельских лесов, скверов, парков, бульваров, садов - Р1** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| Охрана природных территорий | 9.1 |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| Использование лесов | 10.0 |
| Заготовка древесины | 10.1 |
| Лесные плантации | 10.2 |
| Резервные леса | 10.4 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| **7. Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи) – Р2** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Причалы для маломерных судов | 5.4 |
| Водные объекты | 11.0 |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Специальное пользование водными объектами | 11.2 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| **8.** [**Зоны**](#_Toc452336987) **рекреационных объектов – Р3** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
| Причалы для маломерных судов | 5.4 |
| Охрана природных территорий | 9.1 |
| Санаторная деятельность | 9.2.1 |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| **9. Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев - СН1** | |
| **Основные виды разрешенного использования** | |
| Религиозное использование | 3.7 |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 |
| Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Ритуальная деятельность | 12.1 |
| **Условно разрешенные виды разрешенного использования** | |
| Магазины | 4.4 |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования** | |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |

### Статья 23. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2

| № п/п | Обозначение зоны | Минимальная площадь ЗУ, га  (\*) | Максимальная площадь ЗУ, га  (\*\*) | Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС, м | Максимальный процент застройки,  % (\*\*\*) | Предельная  высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ж1 | 0,01 | 2,0 | 3 | 68 | 25 |
| 2. | ИТ | 0,001 | 200,0 | 3 | 80 | 25 |
| 3. | П1 | 0,001 | 30,0 | 3 | 80 | 35 |
| 4. | С1 | Не подлежит установлению | | | | |
| 5. | С2 | 0,02 | 20,0 | 6 | 80 | 35 |
| 6. | Р1 | Не подлежит установлению | | | | |
| 7. | Р2 | Не подлежит установлению | | | | |
| 8. | Р3 | 0,01 | 200,0 | 3 | 80 | 31 |
| 9. | СН1 | 0,02 | 10,0 | 3 | 80 | 35 |
| (\*) - Значения минимальной площади земельного участка, установленные данными правилами, не распространяются на земельные участки, на которых расположены существующие объекты капитального строительства (блокированный жилой дом, часть жилого дома, объекты гаражного назначения).  (\*\*) - Значения максимальной площади земельного участка, установленные данными правилами, не распространяются на земельные участки, образованные при разделе земельного участка, находящегося в частной собственности.  (\*\*\*) - Значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от границ земельного участка.  Условные обозначения к таблице:  ЗУ - земельный участок;  ОКС - объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации раздел 8 настоящих правил. | | | | | | |

### Статья 23.1. Предельные (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Иные показатели.

Таблица 3

| Минимальная площадь ЗУ, га  (\*) | Максимальная площадь ЗУ, га  (\*\*) | Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС, (м) | Максимальный процент застройки,  %  (\*\*\*) | Предельная  высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид разрешенного использования:  **Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1** | | | | |
| 0,06 | 0,15 | 3 | 68 | 20 |
| Вид разрешенного использования:  **Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2** | | | | |
| 0,15 | 0,3 | 3 | 68 | 20 |
| Вид разрешенного использования:  **Блокированная жилая застройка, код 2.3** | | | | |
| 0,02 | 0,15 | 3 | 80 | 20 |
| Вид разрешенного использования: **Размещение гаражей для собственных нужд, код 2.7.2,**  (параметры указаны на одно машино-место) | | | | |
| 0,002 | 0,006 | 0 | 100 | 4 |
| Вид разрешенного использования: **Предоставление коммунальных услуг, код 3.1.1** | | | | |
| 0,0001 | 0,05 | 0 | 100 | 20 |
| Вид разрешенного использования:  **Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0;  Улично-дорожная сеть, код 12.0.1;  Благоустройство территории, код. 12.0.2** | | | | |
| 0,0001 | 5,0 | 0 | 100 | 20 |
| Вид разрешенного использования:  **Ведение огородничества, код 13.1** | | | | |
| 0,02 | 0,05 | Не подлежит установлению | | |
| (\*) – Значения минимальной площади земельного участка, установленные данными правилами, не распространяются на земельные участки, на которых расположены существующие объекты капитального строительства (блокированный жилой дом, часть жилого дома, объекты гаражного назначения).  (\*\*) – Значения максимальной площади земельного участка, установленные данными правилами, не распространяются на земельные участки, образованные при разделе земельного участка, находящегося в частной собственности.  (\*\*\*) - Значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от границ земельного участка.  Условные обозначения к таблице:  ЗУ - земельный участок;  ОКС - объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения).  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации раздел 8 настоящих правил. | | | | |

### Статья 24. Территории общего пользования. Особенности использования территорий общего пользования

1. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

2. Территории общего пользования устанавливаются для беспрепятственного пользования гражданами и могут включаться в состав различных территориальных зон.

3. На территориях общего пользования допускаются:

- установка общественных туалетов, площадок для мусоросборников, остановок общественного транспорта, объектов для информирования населения (информационные стенды, стойки и др.),

- внутриквартальные проезды, подъезды, разворотные площадки, автостоянки;

- газоны, иные озелененные территории;

- инженерные коммуникации;

- спортивные площадки;

- детские площадки;

- площадки для выгула собак.

- размещение временных объектов, используемых для обеспечения строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства при наличии разрешением на размещение объекта, полученное в соответствии с действующим законодательством.

5. Земельные участки, указанные в настоящей статье и земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, в соответствии со ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации не подлежат приватизации.

### Статья 25. Общие градостроительные регламенты территориальных зон

1. Все минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и иные расчетные показатели, определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области и Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района «Город Киров и Кировский район».

2. Размещение объектов капитального строительства осуществляется с учетом линии сложившейся застройки.

3. В составе градостроительных регламентов территориальных зон указаны (в зависимости от вида территориальной зоны) в числе предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная и максимальная площадь земельных участков;

- отступы зданий и сооружений от границ земельных участков;

- численные характеристики использования поверхности земельного участка.

Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах соответствующей территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе градостроительного регламента.

4. Нарушение границ земельных участков влечет за собой административное наказание.

5. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

6. Земельные участки, отводимые для размещения жилых зданий, должны:

- находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

7. В цокольном и первом этажах многоквартирного жилого дома допускается размещение нежилых помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека при условии, если предусматриваются:

- обособленные входы для посетителей;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений (при технической необходимости).

8. Предприятия обслуживания могут размещаться в жилых домах при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы, и имеется возможность предусматривать обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект. Не допускается при организации входа в нежилые помещения многоквартирного дома нарушать пропускную способность тротуаров, и оставлять ширину тротуара менее 2,0 м с главного фасада и 1,35 м - с заднего и боковых фасадов дома.

9. В многоквартирных жилых домах, во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, а также в объектах здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектах транспорта, торговли, общественного питания, объектах делового, административного, финансового, религиозного назначения предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.

10. При определении количества этажей здания в число этажей включаются все надземные этажи и мансардный этаж, в том числе подземный, подвальный, технический этаж, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.

Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включается.

11. Расстояние между строением и границей земельного участка измеряется от цоколя (надземная часть фундамента) строения или от стены строения (при отсутствии цоколя), если элементы строения (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см. от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см., расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (скат кровли, консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

12. Площадь земельного участка для проектирования многоквартирного жилых зданий на территории жилой застройки определяется с учетом обеспечения возможности благоустройства (размещения площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянок автотранспорта) и озеленения.

Площадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки должны иметь асфальтовые покрытия, либо плиточное мощение. При устройстве асфальтовых покрытий и плиточного мощения должен быть организован сток талых и ливневых вод.

13. На территориях индивидуальной и блокированной жилой застройки со стороны улиц запрещается строительство и размещение вспомогательных строений, кроме гаражей.

14. Запрещается строительство вспомогательных строений (гараж) в нарушение линии застройки улицы.

15. Запрещается размещение, строительство антенно-мачтовых сооружений на землях или земельных участках в радиусе менее 60 метров от жилых домов, земельные участки под которыми не образованы, а также от границ земельных участков предназначенных для размещения объектов жилой застройки, объектов образования и просвещения, объектов здравоохранения, объектов санаторной и курортной деятельности.

16. Территории промышленных предприятий необходимо отделять санитарно-защитными зонами в зависимости от класса опасности с обязательной организацией полосы из древесно-кустарниковых насаждений со стороны территорий жилой застройки.

17. При размещении нестационарных торговых объектов на территории населенных пунктов обязательно соблюдение требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами, в отношении соответствующей территориальной зоны, а также:

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E03CFE9277184784E02E705DC9C42C83B4013D4DC2FF17A2441F0D7EB5A5A924BDE2A38v6N3N) от 28.12.2009 N 381-ФЗ (в действующей редакции) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E03CFE9277184784F07E80FDE9C42C83B4013D4DC2FF17A2441F0D7EB5A5A924BDE2A38v6N3N) от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- [письм](consultantplus://offline/ref=90A2E5CD45BA6D81D86E03CFE92771847A4904E00DD29C42C83B4013D4DC2FF17A2441F0D7EB5A5A924BDE2A38v6N3N)о Министерства промышленности и торговли РФ от 23.03.2015 N ЕВ-5999/08;

- СП 42.13330.2016. Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

### Статья 25.1. Градостроительные регламенты жилой зоны Ж1 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами, для объектов капитального строительства жилого назначения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в жилой зоне Ж1 для видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются настоящей статьей, таблицами 2, 3 настоящих правил и проектной документацией.

1. Предельное количество отдельно стоящих жилых домов на земельном участке с видами разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1 и «для ведения личного подсобного хозяйства», код 2.2 – один.

2. Ширина земельного участка:

1) для строительства индивидуального жилого дома - не менее 15 м;

2) для строительства блокированного жилого дома (на один блок) - не менее 12 м;

3) для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – не менее 45 м.

3. Параметры зданий, строений, сооружений:

1) для всех основных строений (жилой дом, индивидуальный жилой дом, блок жилого дома):

- количество этажей, включая мансардный, цокольный этаж, а также подземный, подвальный, технический этажи - не более трех;

- до конька скатной кровли - не более 20 м.

2) для всех основных строений (многоквартирный жилой дом):

- высотой до 4 этажей, включая мансардный;

- до конька скатной кровли - не более 25 м.

3) для всех вспомогательных строений и сооружений (хозяйственные постройки, гаражи, бани, беседки, навесы):

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м.;

- до конька скатной кровли - не более 7 м.;

- предельное количество этажей отдельно стоящего гаража – один,

- предельное количество гаражей – не более двух,

- предельное количество машино-мест в гараже – два.

4) для всех основных строений:

- высота от уровня земли - не более 25 м.;

5) как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4. Расстояние от фронтальной границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 5 м. (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

4.1. Минимальное расстояние от границ земельного участка до:

- основного строения –3 м.;

- вспомогательных строений и сооружений – 1 м.;

- отдельно стоящего гаража и (или) открытой стоянки – 1 м.;

- сарая для скота и птиц - не менее 4 м.;

- выгребной ямы, дворовой уборной, канализационного колодца, площадки для хранения ТБО, компостной ямы – 4 м.,

- места складирование строительных материалов и иного имущества – не менее 1м.;

- до стволов высокорослых деревьев - 4м.,

- до стволов среднерослых деревьев - 2м.,

- до кустарника-1м.

4.2. Минимальные разрывы между стенами зданий, строений и сооружений – 6 м.

В районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до:

- стен дома и вспомогательных строений и сооружений, расположенных на смежных земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.;

- сарая для скота и птиц - не менее 15 м.;

- выгребной ямы, дворовой уборной, канализационного колодца, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м.

4.3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета, канализационного колодца, до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

4.4. Минимальное расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев – 50 м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к индивидуальному жилому дому. При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м. от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

4.5. Для земельных участков с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» код. 2.3 расстояние между основными строениями (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 м.

4.6. Минимальное расстояние между длинными сторонами секционных многоквартирных жилых зданий высотой:

1) 2-3 этажа – не менее 15 м;

2) 4 этажа – не менее 20 м;

4.7. Минимальное расстояние между длинными сторонами секционных многоквартирных жилых зданий высотой 2-4 этажей и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

4.8. Минимальное расстояние от границ земельных участков, совпадающим с линией застройки жилых улиц устанавливаются для жилых зданий с квартирами на первых этажах, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования - 5 м.

4.9. Противопожарные расстояния между зданиями - согласно действующему законодательству.

4. 10. Минимальное допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) - 10-40 м;

- для выгула собак - не менее 40 м;

- расстояние от площадок для сушки белья не нормируется;

- расстояние до площадок с контейнерами - не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.

5. Строительство объектов капитального строительства, в том числе объектов вспомогательного назначения, а также установка, размещение вспомогательных строений и сооружений на расстоянии менее 1 м. от границы земельного участка запрещается.

5.1. При реконструкции объектов капитального строительства, в том числе жилого дома, расположенных на расстоянии 1 метр и менее от границы земельного участка, следует скат крыши ориентировать на свой земельный участок.

5.2. При возведении на земельном участке вспомогательных строений и сооружений на расстоянии 1 м. от границы земельного участка, следует скат крыши ориентировать на свой земельный участок.

6. Крыши основных и вспомогательных строений, располагаемых на расстоянии 1,5 м. и менее от границы земельного участка, необходимо оборудовать системой водоотведения и снегозадержания при этом свес кровли должен быть менее 50 см. Отвод дождевых и талых вод необходимо организовать на свой земельный участок.

7. Содержание домашних животных допускается на земельных участках жилой застройки с видом разрешенного использования площадью 1500 кв. м и более.

7.1. Минимальные расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный разрыв, м | Поголовье (шт.), не более | | | | | | |
| Свиньи | Коровы,  бычки | Овцы, козы | Кролики-  матки | Птица | Лошади | Нутрии, песцы |
| 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |

Разведение и содержание домашних животных и птиц в количестве большем, чем указанных в таблице 4 настоящей статьи, запрещается.

7.2. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории населенных пунктов запрещено.

8. Для пчеловодства допускается использование земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства.

8.1. Осуществление пчеловодства и содержание пчел осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» и Приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 645 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2021 N 65639).

9. Требования к ограждению земельных участков жилой застройки:

1) Со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчатое или глухое, высотой не более  
2,0 м.

Между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 2,0 м.

В границах застройки жилых домов по правой и левой границе землепользования могут быть огорожены глухим забором высотой не более 2,0 м.

Перед фасадами жилых домов допускается устройство палисадов для улучшения эстетического восприятия, высотой не более 1,5 м., не выступающих за границу земельного участка.

2) Запрещается устанавливать ограждения территории многоквартирных жилых домов.

10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- [Местными нормативами](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03E33908BCF03CD235D5E3ADB8501198884251A26C17C74N4I0I) градостроительного проектирования муниципального образования «Город Киров и Кировский район»;

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

### Статья 25.2. Градостроительные регламенты жилой зоны Ж1 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами, для объектов капитального строительства нежилого назначения

Настоящей статьей устанавливается градостроительный регламент для земельных участков и объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных в зоне Ж1 устанавливаются настоящей статьей, таблицей 2, 3 настоящих правил, утвержденным проектом планировки территории и проектной документацией.

1. Ширина земельного участка для строительства - не менее 20 м.

2. Параметры зданий, строений, сооружений:

1) для всех основных строений:

- количество наземных этажей, включая мансардный этаж - не более четырех;

- высота от уровня земли - не более 20 м.;

2) для всех вспомогательных строений и сооружений:

- количество этажей - не более двух;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 9 м.;

- до конька скатной кровли - не более 14 м.

3. Расстояние от фронтальной границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 5 м. (или в соответствии с проектом планировки территории).

3.1. Минимальное расстояние от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений - 3 м.

3.2. Минимальные разрывы между стенами зданий, строений и сооружений - 6 м.

3.3. В случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 м.

3.4. Минимальное расстояние от границ земельных участков, совпадающим с линией застройки жилых улиц устанавливаются:

- для учреждений дошкольного образования, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования - 25 м.;

- для учреждений общего образования и воспитания, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования - 15 м.;

- для объектов общественного использования - 5 м.

3.5. Противопожарные расстояния между зданиями - согласно действующему законодательству.

4. В границах земельных участков под объектами капитального строительства нежилого назначения допускается устройство декоративных решетчатых ограждений высотой не более 2,0 м.

4.1. Запрещается устанавливать ограждения, закрывающие главный фасад здания:

- магазинов, универмагов, торговых центров;

- столовых, кафе, ресторанов и др. предприятий общественного питания;

- предприятий бытового обслуживания населения;

- поликлиник, других лечебных заведений, не имеющих стационаров;

- клубов, дворцов культуры, кинотеатров и других зрелищных зданий.

5. Требования к параметрам зданий, строений, сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- [СНиП 31-06-2009](consultantplus://offline/ref=AE0999C51F0330DADF77F3864173425706CD8CFFAB7A68455F3E57602439FDCD23EBE23757AF50BA939FC42C09I2J) «Общественные здания и сооружения»

6. Требования к ограждению земельных участков установлены ч.2 ст. 49 настоящих Правил.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- [Местными нормативами](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03E33908BCF03CD235D5E3ADB8501198884251A26C17C74N4I0I) градостроительного проектирования муниципального образования «Город Киров и Кировский район»;

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

### Статья 25.3. Градостроительные регламенты зоны инженерной и транспортной инфраструктур -ИТ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных в зоне ИТ устанавливаются настоящей статьей, таблицей 2, 3 настоящих правил, утвержденным проектом планировки территории и проектной документацией.

1. Коэффициент использования земельного участка принимаются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории и проектной документации.

2. Параметры зданий, строений, сооружений:

- количество наземных этажей - не более двух;

- высота от уровня земли - не более 25 м.

3. Высотные параметры специальных сооружений определяются проектной документацией, технологическими требованиями и техническими регламентами.

4. Минимальное расстояние от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений – 1 м.

4.1. Минимальные разрывы между стенами зданий, строений и сооружений – 6 м.

4.2. В случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 м.

5. К земельным участкам и объектам капитального строительства с видами разрешенного использования: «Размещение гаражей для собственных нужд», код 2.7.2 применять следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 20-60 кв.м.

2) Коэффициент использования территории – 1,0.

3) Предельное количество отдельно стоящих зданий на земельном участке – один.

4) Ширина земельного участка для строительства - не менее 5 м.

5) Параметры зданий:

- количество этажей - не более одного;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м.;

- скатные кровли не допускаются.

6) Минимальное расстояние от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений – 0 м.

7) При проведении ремонта гаражей должны сохраняться параметры гаражей, предусмотренные проектной документацией, используемой при строительстве, и (или) содержащиеся в техническом паспорте на гараж;

8) Гаражи, некапитальные гаражи, расположенные в местах их совместного размещения (два и более) должны иметь единообразную отделку и окраску, соответствующую единому цветовому решению.

6. Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются следующими нормативными документами:

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям».

- [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FA88D438379DDC925C967E0A57308CC24E40CAC0281B27NCI5I) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- [Местными нормативами](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03E33908BCF03CD235D5E3ADB8501198884251A26C17C74N4I0I) градостроительного проектирования муниципального образования «Город Киров и Кировский район»;

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

### Статья 25.4. Градостроительные регламенты зоны промышленности П1 -производственной зоны с размещением промышленных предприятий и складов V-IV классов вредности

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П1 устанавливаются настоящей статьей, таблицей 2, 3 настоящих правил, утвержденным проектом планировки территории и проектной документацией.

1. Коэффициент использования земельного участка принимаются в соответствии с утвержденным проектом планировки ипроектной документации.

2. Параметры зданий, строений, сооружений:

1) для всех основных строений:

- количество наземных этажей - не более четырех;

- высота от уровня земли не более 35 м.

2) для всех вспомогательных строений и сооружений:

- количество наземных этажей - не более двух;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 9 м.;

- до конька скатной кровли - не более 14 м.

3. Расстояние от фронтальной границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 5 м. (или в соответствии с проектом планировки территории).

3.1. Минимальное расстояние от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений – 3 м. (или в соответствии с утвержденным проектом планировки территории).

3.2. Минимальные разрывы между стенами зданий, строений и сооружений – 6 м.

3.3. В случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 м.

3.4. Противопожарные расстояния между зданиями - согласно действующему законодательству.

4. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

5. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

5.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. Для зданий высотой более 28 м ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 7 м.

5.2. Тупиковые проезды для пожарной техники должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

6. К земельным участкам и объектам капитального строительства с видами разрешенного использования: «Размещение гаражей для собственных нужд», код 2.7.2 применять градостроительный регламент, установленный п.5 ст. 25.3 настоящих Правил.

7. К земельным участкам и объектам капитального строительства предназначенных для размещения объектов здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, с видами разрешенного использования, предусмотренными данными Правилами и расположенными в территориальной зоне П1, применять градостроительный регламент, установленный ст. 25.2 настоящих Правил.

При строительстве (реконструкции) объектов, предусмотренных данным пунктом, благоустройство территории общего пользования осуществляется на основании проекта (схемы) благоустройства территории, согласованного Администрацией.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»;

- СНиП II-90-81. Часть II. Нормы проектирования. Глава 90. «Производственные здания промышленных предприятий»;

- [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FA88D438379DDC925C967E0A57308CC24E40CAC0281B27NCI5I) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- [Местными нормативами](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03E33908BCF03CD235D5E3ADB8501198884251A26C17C74N4I0I) градостроительного проектирования муниципального образования «Город Киров и Кировский район»;

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

### Статья 25.5. Режим использования зоны сельскохозяйственного использования. С1 - Зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями.

В соответствии с ГрК РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. а их использование определяется в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами.

### Статья 25.6. Градостроительные регламенты зоны сельскохозяйственного использования. С2 - Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства.

В зоне С2 разрешено строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных в зоне С2 устанавливаются настоящей статьей, таблицей 2, 3 настоящих правил, утвержденным проектом планировки территории и проектной документацией.

1. Коэффициент использования земельного участка принимаются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории и проектной документации.

2. Параметры зданий, строений, сооружений:

- количество наземных этажей - не более двух;

- высота от уровня земли - не более 35 м.

3. Расстояние от фронтальной границы земельного участка до зданий, строений, сооружений - 5 м. (или в соответствии с проектом планировки территории).

3.1. Минимальное расстояние от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений – 3 м. (или в соответствии с утвержденным проектом планировки территории).

3.2. Минимальные разрывы между стенами зданий, строений и сооружений – 6 м.

В случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии брандмауэрных стен) - 0 м.

4. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

5. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

5.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. Для зданий высотой более 28 м ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 7 м.

5.2. Тупиковые проезды для пожарной техники должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

6. Для пчеловодства допускается использование земель сельскохозяйственного назначения, а также использование земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства.

6.1. Осуществление пчеловодства и содержание пчел осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» и Приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 645 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2021 N 65639).

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»;

- [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FA88D438379DDC925C967E0A57308CC24E40CAC0281B27NCI5I) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- [Местными нормативами](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03E33908BCF03CD235D5E3ADB8501198884251A26C17C74N4I0I) градостроительного проектирования муниципального образования «Город Киров и Кировский район»;

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

**Статья 25.7. Режим использования зоны рекреационного назначения.   
Р1 – Зона сельских лесов, скверов, парков, бульваров, садов.**

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты для зоны рекреационного назначения Р1 не устанавливаются.

2. Использование территорий зоны Р1 осуществляется в соответствии с требованиями Лесного [кодекса](consultantplus://offline/ref=B2FA7E8D4CF6E4CF55C9D30A00CC728CA2042C2222E932E524154F45B6D4A97E9F71A09F9FC1E186BB024DECCD2FEDN) РФ, СП 42.13330.2016. Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также иными обязательными требованиями действующих нормативов и технических регламентов.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых сельскими лесами, скверами, парками, сельскими садами, зелеными насаждениями, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

3. На территориях зоны Р1 размещение объектов капитального строительства запрещено (за исключением культовых объектов, элементов благоустройства, общественных туалетов, линейных объектов).

### Статья 25.8. Режим использования зоны рекреационного назначения. Р2 – Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи)

1. В соответствии с ГрК РФ градостроительные регламенты на земли, покрытые поверхностными водами не устанавливаются.

2. Использование территорий зоны Р2 осуществляется в соответствии с требованиями Водного [кодекса](consultantplus://offline/ref=B2FA7E8D4CF6E4CF55C9D30A00CC728CA2042C2222E932E524154F45B6D4A97E9F71A09F9FC1E186BB024DECCD2FEDN) РФ, СП 42.13330.2016. Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также иными обязательными требованиями действующих нормативов и технических регламентов в области градостроительного проектирования с учетом сложившегося землепользования.

### Статья 25.9. Режим использования зоны рекреационных объектов. Р3 – Зоны рекреационных объектов

1. Градостроительные регламенты распространяются на земельные участки в составе рекреационных зон только в случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и использование которых определяется уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с их целевым назначением и действующими нормативными техническими документами;

2. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных в зоне рекреационных объектов Р3 для всех видов разрешенного использования земельных участков устанавливаются таблицей 2 и проектной документацией, строительными, санитарными нормами и правилами и техническими регламентами на каждый объект;

3. Любые виды использования могут быть допущены в рекреационных зонах, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах района зонирования или (по согласованию).

### Статья 25.10. Градостроительные регламенты зоны специального назначения. СН1 – Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных в зоне специального назначения СН1 устанавливаются настоящей статьей, таблицей 2, 3 настоящих правил, строительными, санитарными нормами и правилами, и техническими регламентами на каждый объект.

1. Параметры зданий, строений, сооружений определяются с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта, и устанавливаются проектной документацией на каждый объект.

2. Высотные параметры культовых объектов определяются проектной документацией и техническими регламентами.

3. Минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до стен жилых домов 100 м.

4. Минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 300 м.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»;

- [СанПиН 2.1.1279-03](consultantplus://offline/ref=2D23DEDAE37E0BEC27DA711818F8C0944004E95EC15C0CF0E23E010D22879A5D164A765F9C52C8A1883B98ACA879497A0362D282512A56C7l6N) «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

- [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FA88D438379DDC925C967E0A57308CC24E40CAC0281B27NCI5I) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- [Местными нормативами](consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03E33908BCF03CD235D5E3ADB8501198884251A26C17C74N4I0I) градостроительного проектирования муниципального образования «Город Киров и Кировский район»;

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

### Статья 26. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории

В состав территориальных зон осуществления комплексного развития территории включаются территории, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

На территории поселения зоны комплексного развития территории не устанавливаются.

### Статья 27. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. На территории поселения в соответствии с частью 5.3 статьи 30 ГрК РФ могут быть установлены территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон.

2. [Требования](consultantplus://offline/ref=F2D2EE679E9AA0483FA4944E9A1DD2121AEF98278004A2EC806CF4211FA3C434F6B33C948960D32EA524001E838B4D1BAFCA8A723E38989CI9uCJ) к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5.3 статьи 30 ГрК РФ, включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, и устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

3. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено ГрК РФ.

4. Границы, предусмотренные частью 5.3 статьи 30 ГрК РФ на территории сельского поселения не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в следствии установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства возникают в связи с установлением либо изменением зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. На территории поселения могут быть установлены зоны с особыми условиями использования территории в соответствии статьей 105 ЗК РФ.

3. В целях, предусмотренных [пунктом 1](#Par0) настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, использование зданий, сооружений, разрешенное использование (назначение) которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренных решением об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории, а также иное использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям, если иное не предусмотрено [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=8437E8FC7DA67961E4C5BE02D2AC6AC016F5DA85EB1C470D1C770FF2E4DFF4CED219E8E236CB8C7243C6337B8BE303733846156EB4A7G5f5K) и [4](consultantplus://offline/ref=8437E8FC7DA67961E4C5BE02D2AC6AC016F5DA85EB1C470D1C770FF2E4DFF4CED219E8E236CB897243C6337B8BE303733846156EB4A7G5f5K) статьи 107 ЗК РФ. Реконструкция указанных зданий, сооружений может осуществляться только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории.

5. Последствия установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территории установлены статьей 107 ЗК РФ.

### Статья 29. Перечень зон с особыми условиями использования территории

На территории поселения могут быть установлены зоны с особыми условиями использования территории в соответствии статьей 105 ЗК РФ.

### Статья 30. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека

**1. Регламентирующий документ.**

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны, с учётом объёма производства, используемых технологий и т.д. При отсутствии разработанного проекта устанавливается размеры санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией, определённой СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

**3. Режим использования территории.**

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В санитарно-защитной зоне (далее СЗЗ) не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

### Статья 31. Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов до застройки

**1. Регламентирующий документ.**

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры, режим использования территории.**

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов до линии регулирования жилой застройки (границы застройки, устанавливаемой при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка) следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

### Статья 32. Придорожные полосы автомобильных дорог

**1. Регламентирующий документ.**

Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы, считая от границы земельного отвода.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

**3. Режим использования территории.**

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного ст.26 Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию [органа](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF4DB6C18383751094998D18DD33C37B490CD68CB523712121A92A50643C7DA690C04FF351AA34D9B8B5ADCF2D439419t2N), уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. [Порядок](consultantplus://offline/ref=BE90E903C1109FB84CEF4DB6C18383751290988B17DB33C37B490CD68CB523712121A92A50643E7EAB90C04FF351AA34D9B8B5ADCF2D439419t2N) осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства

### Статья 33. Санитарно-защитные зоны железных дорог

**1. Регламентирующий документ.**

Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

**2. Порядок установления и размеры.**

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

**3. Режим использования территории.**

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

### Статья 34. Охранные зоны объектов газораспределительной сети

**1. Регламентирующий документ.**

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

**2. Порядок установления и размеры.**

Охранная зона газораспределительной сети» - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

**3. Режим использования территории.**

3.1. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в [пункте 2](consultantplus://offline/ref=178F194CE701E016749CA7BD8DDC6454A62D4D3EB76246768214C13324EA2972A294D138531E269AD98A207C5C269D410E4E2F05DAC245EBo3x6O) Правил охраны газораспределительных сетей

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

3.2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в [пункте 3.1](#Par0) настоящей статьи, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

3.3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная [пунктами 3.1](#Par0) и [3.2](#Par12) настоящей статьи, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

### Статья 35. Охранные зоны магистральных трубопроводов

**1. Регламентирующий документ.**

Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9)

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

**3. Режим использования территории.**

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

### Статья 36. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

**1. Регламентирующий документ.**

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

**3. Режим использования территории.**

1) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2) В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных [пунктом 1](#Par0) части 3 настоящей статьи, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3) В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4) В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных [пунктом 3](#Par13) части 3 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

### Статья 37. Охранные зоны объектов связи

**1. Регламентирующий документ.**

Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

**2. Порядок установления и размеры.**

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

**3. Режим использования территории.**

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

### Статья 38. Зона санитарной охраны и санитарно-защитные полосы объектов водоснабжения

**1. Регламентирующий документ.**

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002   
№ 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зоны санитарной охраны водных объектов организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны водных объектов является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны водных объектов организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

**3. Режим использования территории.**

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, режим градостроительных изменений и хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны водных объектов, предназначенных для целей питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

### Статья 39. Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей

**1. Регламентирующий документ.**

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

СП 62.13330.2011\*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и режим использования территории.**

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице [12.5](http://snipov.net/database/c_3384767195_doc_4293811097.html#i361832) СП 42.13330.2016. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с [СП 62.13330](http://snipov.net/database/c_3383563195_doc_4293811419.html).

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по [таблице 12.6](consultantplus://offline/ref=23946C8044012080C1613A9AAEDA99485D9D45596E963AE818CE692B40F9282BC6520D0A289C74838B3F5852849A9B8C61A9D6D6628907M8xCP) СП 42.13330.2016, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 12.6, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с [СП 62.13330](consultantplus://offline/ref=23946C8044012080C1613A9AAEDA99485D9D455865963AE818CE692B40F92839C60A010B2F8771839E690917MDx8P).

### Статья 40. I Пояс зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения

**1. Регламентирующий документ.**

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;

**2. Порядок установления и размеры.**

Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхностные и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

### Статья 41. II Пояс зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения

**1. Регламентирующий документ.**

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

**2. Порядок установления и размеры.**

Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

### Статья 42. III Пояс зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения

**1. Регламентирующий документ.**

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

**2. Порядок установления и размеры.**

Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

### Статья 43. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

Перечень водных объектов, расположенных на территории сельского поселения «Село Дуброво» и установленные размеры водоохранных зон, береговых полос и прибрежных защитных полос.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| 1. | река Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Ковылинка | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Дегна | 36 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | река Шайковка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

### Статья 43.1. Водоохранные зоны

**1. Регламентирующий документ.**

Водный кодекс Российской Федерации, и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

**3. Режим использования территории.**

3.1. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со [статьей 19.1](consultantplus://offline/ref=120E70426AB5DAC5C6FB84452B1E65660720CAB7357CD1EE931E86D57A0C68785F5D38DA82D6016F67812A8BCC1475E0DE779107e2wEL) Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года   
№ 2395-1 «О недрах»).

3.2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

3.2.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в под[пункте 1 пункта 3.2](#Par17) настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

3.2.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными [пунктом](#Par0) 3.1 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

3.2.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

### Статья 43.2. Прибрежные защитные полосы

**1. Регламентирующий документ.**

Водный кодекс Российской Федерации, и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

**3. Режим использования территории.**

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными п.3.1. [ч.3](consultantplus://offline/ref=65ACBCA83E8B9E7F8F38B0B9FD4D23158659C0F6DB2F332E06476AABBD3F8BDCC3A8131A43A08C5FE019C50494B2180DD424FB602D3FC759NBEDJ) ст.40.1 ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### Статья 43.3. Береговые полосы

**1. Регламентирующий документ.**

Водный кодекс Российской Федерации, и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

**3. Режим использования территории.**

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения.

### Статья 44. Зоны затопления и подтопления

**1. Регламентирующий документ.**

Водный кодекс Российской Федерации, ст. 67.1.

Правила определения границ зон затопления, подтопления (утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360).

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр);

СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 623);

СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 964/пр);

Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 623 «Об утверждении свода правил «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и размеры.**

2.1. Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления устанавливается Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»).

2.2. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2.3. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в [пункте 2.2](#Par0) настоящей статьи, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

**3. Режим использования территории.**

В границах зон затопления, подтопления запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

### Статья 45. Площади залегания полезных ископаемых

**1. Регламентирующий документ.**

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, ст. 25, и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Режим использования территории.**

Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после [получения](consultantplus://offline/ref=B1950DE39C3B48C6AACA86FE18E267F1ACF33BD982EC47A527A86950621B786D09F334DCD46AE68046F8A7024CBA86B56EB432E2CFB988E7X3Z9I) заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, указанных выше, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

### Статья 46. Объекты культурного наследия

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование объекта*** | ***Датировка объекта*** | ***Местонахождение объекта*** | ***Нормативно-правовой акт*** |
| ***Выявленные объекты культурного наследия*** | | | | |
| 1. | Курганный могильник | XII-XIII вв | дер. Амур, к юго-западу от кладбища | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 2. | Курганный могильник | XII-XIII вв | дер. Амур, в 2 км к юго-востоку от деревни, на левом берегу  р. Болвы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 3. | Селище | Нач. I тыс, XIII-XIV вв. | с. Дубровка, на южной окраине села (Дуброво) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 4. | Курганный могильник | Нач. I тыс, XIII-XIV вв. | с. Дубровка, на южной окраине села (Дуброво) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 5. | Курганный могильник |  | дер. Острая Слобода, р. Болва, в 16,5 км, к юго-востоку от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 6. | Стоянка | мезолит | с. Дуброво, 0, 5 км к западу от села | АКР № 360 Арх. ИА № 23669. Л. 3, 4 |
| 7. | Селище 2 | XI-XIII вв. | дер. Михалево, 0, 4 км к юго-востоку | АКР № 375 Арх. ИА № 23669. Л. 10 |
| 8. | Селище 3 | III-Vвв, XIV-XVII вв. | дер. Михалево, 0, 1 км к северо-востоку | АКР № 376 Арх. ИА № 23669. Л. 10,11 |
| 9. | Селище 1 | III-Vвв, XI-XIII вв, XIV-XVII вв. | дер. Острая Слободка, центральная часть деревни | АКР № 382 Арх ИА № 23669 Л.4, 5 |
| 10. | Селище 2 | XI-XIII вв, XIV-XVII вв. | дер. Острая Слободка, 0, 8 км к юго-востоку от деревни | АКР № 383 Арх ИА № 23669 Л.5 |
| 11. | Братская могила |  | с. Дуброво, Дубровского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 12. | Братская могила |  | дер. Острая Слобода,  Дубровского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |

Также на территории сельского поселения располагаются следующие объекты:

* памятники погибшим в ВОВ, расположенные в населенных пунктах с.Дуброво, дер.Острая Слобода, дер.Якимово, дер.Липовка, дер.Раменное, бывший пос.Панский, бывшая дер.Дмитровка;
* братские могилы, расположенные в бывшей дер. Елисеевы Лазенки, деревне Якимово.

### Статья 46.1. Территории объектов культурного наследия

1. **Регламентирующий документ.**

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.

1. **Порядок установления.**

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

1. **Режим использования территории.**

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E3B40F4AB4C2850D9C31F98BE8A9D75705A37556AB27A2B7D690ACAC50238E892ECAD96DE29A7927FAA31EC7F1u4fFI) от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и [статьей 5.1](consultantplus://offline/ref=E3B40F4AB4C2850D9C31F98BE8A9D75705A37A5CA62AA2B7D690ACAC50238E893CCA8162EB946C72AAF949CAF14F6CF21033DC74F3u2fEI) настоящего Федерального закона.

**4. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия**

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (далее - орган кадастрового учета).

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в [статье 30](consultantplus://offline/ref=22EED46044C4DB99FB3DE7CBB0FA5D5625A91C3102D40D2290565D8D3A70302A2E5D0B7CB97BBC2BB3C548ACC0066C5194179F4F09D22685w2i5I) Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным [кодексом](consultantplus://offline/ref=22EED46044C4DB99FB3DE7CBB0FA5D5625A8153A03DD0D2290565D8D3A70302A3C5D5370B872A322B1D01EFD85w5iAI) Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

### Статья 46.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

1. **Регламентирующий документ.**

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 12.09.2015 № 972) и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и режим использования территории.**

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

3. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. Решение о прекращении существования зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объектов культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок не более чем два года со дня включения в реестр такого объекта культурного наследия, применительно к которому в соответствии со [статьей 34.1](consultantplus://offline/ref=990D1ACA0BED52783C7CACF1234DEADDE5ADAE0E25082E7240CCACFA674152679BD037DBCBEC71C24DBAA289C9FAFAA825B0FC5B46LBtEK) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ устанавливается защитная зона.

### Статья 46.3. Защитные зоны объектов культурного наследия

**1. Регламентирующий документ.**

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1357 (ред. от 19.06.2019) «Об утверждении Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия и о внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» и другими нормативно-правовыми актами.

**2. Порядок установления и режим использования территории.**

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные [статьей 56.4](consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB91214845A9FB1569C575594FB9A079A4C9478345BC382A35AAF8099E4EC2C74FCFF15EF4C2B42BA8Fb7iEK) Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных [пунктами 3](#Par4) и [4](#Par9) настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в [порядке](consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB91214845A9FBF5191585594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98BCCB5A32D28B9A306EF442B41BB9075F257b5iEK), установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со [статьей 34](consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB91214845A9DBC579B5E5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA989CFB6A32D28B9A306EF442B41BB9075F257b5iEK) Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

### Статья 46.4. Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций

**1. Регламентирующий документ.**

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 14.28.

**2. Порядок установления и размеры, режим использования территории.**

Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения:

- в условиях сложного рельефа……………………………………………………100

- на плоском рельефе………………………………………………………………..50

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)…..5

- до других подземных инженерных сетей………………………………………….5

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м: до водонесущих сетей – 5; неводонесущих – 2. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

### Статья 47. Охранная зона геодезических пунктов

Правила установления охранной зоны геодезических пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, определение ее границы и правового режима установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 N 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

1) Карта градостроительного зонирования муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво» Кировского района Калужской области в части границ территориальных зон представлена в виде картографического документа, прилагаемого к части III, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил. На карте отображены границы территориальных зон в соответствии с частью II настоящих Правил. (Приложение № 9).

2) На карте зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво» Кировского района Калужской области отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, установленных на основе действующих нормативных документов и представлена в виде картографического документа, прилагаемого к части III, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил. (Приложение № 10). Точное местоположение границ указанных зон с особыми условиями использования территорий, подлежит установлению в соответствии с действующим законодательством порядке в составе проектов соответствующих видов зон и внесению в качестве поправок в Правила землепользования и застройки зонирования муниципального образования «Сельское поселение «Село Дуброво» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области.

3) Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д.Ближнее Натарово. М 1:14 000. Приложение № 1

4)Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д. Липовка. М 1:8 000. Приложение № 2

5)Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д.Михалево. М 1:9 000. Приложение № 3

6)Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д. Острая Слобода. М 1:12 000. Приложение № 4

7)Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д.Раменное. М 1:7 500. Приложение № 5

8)Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д.Якимово. М 1:16 000. Приложение № 6

9) Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий с. Дуброво. М 1:11 000. Приложение № 7

10)Условные обозначения. Приложение № 8

### Приложение № 1

к Правилам землепользования и застройки

МО «СП «Село Дуброво»

Кировского района Калужской области

(Утверждены Решением Сельской Думы от 28.02.2007 № 35;

в ред.: Решение Сельской Думы от \_\_.\_\_.20\_\_ №\_\_\_)

|  |
| --- |
| Карта градостроительного зонирования. М 1:20 000. Приложение № 9 |
| Карта зон с особыми условиями использования территорий. М 1:20 000. Приложение № 10 |
| Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д. Ближнее Натарово. М 1:14 000. Приложение № 1 |
| Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д. Липовка. М 1:8 000. Приложение № 2 |
| Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д. Михалево. М 1:9 000. Приложение № 3 |
| Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д. Острая Слобода. М 1:12 000. Приложение № 4 |
| Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д. Раменное. М 1:7 500. Приложение № 5 |
| Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий д. Якимово. М 1:16 000. Приложение № 6 |
| Фрагмент карт градостроительного зонирования и границ зон с особыми условиями использования территорий с. Дуброво. М 1:11 000. Приложение № 7 |
| Условные обозначения. Приложение № 8 |

### Приложение № 2

к Правилам землепользования и застройки

МО «СП «Село Дуброво»

Кировского района Калужской области

(Утверждены Решением Сельской Думы от 03.03.2007 №44,

в ред.: Решение Районной Думы от 21.06.2018 № 194;

в ред.: Решение Районной Думы от 26.12.2019 № 284;

в ред.: Решение Сельской Думы от \_\_.\_\_.20\_\_ №\_\_\_)

**Сведения о границах территориальных зон.**

1. Описание местоположения границ территориальной зоны Ж1 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами.
2. Описание местоположения границ территориальной зоны ИТ - Зона инженерной и транспортной инфраструктур.
3. Описание местоположения границ территориальной зоны П1- Производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V- IV классов вредности
4. Описание местоположения границ территориальной зоны С1 - Зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями.
5. Описание местоположения границ территориальной зоны С2 - Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства.
6. Описание местоположения границ территориальной зоны Р1 - Зона сельских лесов, скверов, парков, бульваров, садов.
7. Описание местоположения границ территориальной зоны Р2 - Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи).
8. Описание местоположения границ территориальной зоны Р3 - Зоны рекреационных объектов.
9. Описание местоположения границ территориальной зоны СН1 - Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев.

### Приложение № 3

к Правилам землепользования и застройки

МО «СП «Село Дуброво»

Кировского района Калужской области

(Утверждены Решением Сельской Думы от 03.03.2007 №44,

в ред.: Решение Районной Думы от 21.06.2018 № 194;

в ред.: Решение Районной Думы от 26.12.2019 № 284;

в ред.: Решение Сельской Думы от \_\_.\_\_.20\_\_ №\_\_\_)

**Основные понятия и их определения**

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия в части, не противоречащей действующему законодательству, регулирующему отношения   
в области градостроительной деятельности:

благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;

водоохранная зона – территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

вспомогательные виды разрешенного использования – земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, при том, что такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними;

высота строения, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши;

гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

документация по планировке территории - документация, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, в том числе проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков;

жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

жилой дом блокированный - жилой дом, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

жилой дом индивидуальный - отдельно стоящего здание количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

жилой дом многоквартирный - совокупность двух квартир и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего имущества собственников жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством;

забор - ограда, устанавливаемая по границе земельного участка (территории);

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

зеленые насаждения - совокупность лесной, древесно-кустарниковой и травянистой растительности на территории населенного пункта (включая сельские леса, парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

канализационный колодец – сооружение цилиндрической или квадратной формы, снабженное смотровым лазом со съемной крышкой, предназначенный для сбора жидких бытовых отходов, имеющий изолированное дно;

коэффициент использования земельного участка - отношение общей площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь строений на участке определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

линия застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;

магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже;

максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

объекты культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;

особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

подполье – помещение предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем, размещаемое между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта;

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений), которые могут быть размещены на земельных участках в соответствии с градостроительным регламентом;

проезд - улица, обеспечивающая подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектами застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов;

прибрежная защитная полоса - часть водоохраной зоны, на территориях которых вводятся дополнительные [ограничения](consultantplus://offline/ref=490A6B7C817E9C6A3B0DB96AB040899509D26606E02736775BCB5FFC8F0D9BBEC36E4F7A6BEA6EAF53FF534FC659B0D9A4AB0684991AA3FBo9D8G) хозяйственной и иной деятельности;

приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным выходом на него;

проектная документация - представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

разрешение на строительство - представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ;

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства - использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в составе градостроительного регламента;

реконструкция - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

санитарно-защитные зоны - специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. Установление размеров санитарно-защитных зон и режим использования территории санитарно-защитной зоны определены действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд;

этаж - пространство между поверхностями двух последовательно расположенных перекрытий в здании, строении, сооружении. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является;

этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли;

этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений;

этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж;

этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж;

этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши;

этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами;

этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра).